

**«Тымсер» сикт овмöдчöминса администрация**

**ШУÖМ**

**Администрация сельского поселения «Тимшер»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 июня 2022 года № 26

пст. Тимшер

Усть-Куломский район

Республика Коми

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Тимшер, администрация сельского поселения «Тимшер», муниципального района «Усть-Куломский», Республики Коми п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения администрации сельского поселения «Тимшер» согласно приложению № 1.

# 2. Утвердить перечень источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов администрации сельского поселения «Тимшер», согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения администрации сельского поселения «Тимшер», находящихся на водопроводных сетях поселения, результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации сельского поселения «Тимшер», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

3.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Тимшер» В.А. Белова

Приложение № 1

кпостановлению администрации

сельского поселения «Тимшер»

муниципального района «Усть-Куломский»

Республики Коми

от 07.06.2022 № 26

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории администрации сельского поселения «Тимшер» и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты администрации сельского поселения «Тимшер», а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Тимшер».

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Тимшер», организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится **не реже одного раза в пять лет.**

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы сельскогопоселения «Тимшер» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления администрации сельскогопоселения «Тимшер», органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Администрация сельского поселения «Тимшер» в ведении которого находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение № 2 кпостановлению администрации

сельского поселения «Тимшер»

муниципального района «Усть-Куломский»

Республики Коми

от 07.06.2022 № 26

# Перечень наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов администрации сельского поселения «Тимшер»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника, характеристика** | **Адрес и координаты привязки** | **Техническое состояние** |
| 1. | ПВ-12, железобетонный, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. Киевская, рядом с лесничеством | Исправен |
| 2. | ПВ-9, железобетонный, V=200 м3 | п. Тимшер, ул. Школьная, д. 9а | Исправен |
| 3. | ПВ-4, железобетонный, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. Советская, д.3 (за клубом) | Исправен |
| 4. | ПВ-5, железобетонный, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. Молодежная, д.9 | Исправен |
| 5. | ПВ-6, железобетонный, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. 70 лет Октября, д.7а | Исправен. |
| 6. | ПВ-7, железобетонный, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. 70 лет Октября, д. 1а | Исправен |
| 7. | ПВ-8, железобетонный, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. Школьная, д. 3, (возле МДОУ) | Исправен |
| 8. | ПВ-10, железобетонный, V=50 м3 | п. Тимшер, ул. Школьная, д. 11а (за школой) | Исправен |
| 9. | ПВ-11, железобетонный, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. Школьная, д. 10 | Исправен |
| 10. | ПВ-17, металлическая емкость, V=200 м3 | п. Тимшер, ул. Советская, восточнее АЗС | Исправен |
| 11. | ПВ-3, рубленный из круглого леса, V=50 м3 | п. Тимшер, ул. Набережная, около д. 10 | Исправен |
| 12. | ПВ-21, рубленный из круглого леса, V=50 м3 | п. Тимшер, ул. Карла Маркса, около д.4 | Исправен |
| 13. | ПВ-20, металлическая емкость, V=100 м3 | п. Тимшер, ул. Советская, около д.34 | Исправен |
| 14. | ПВ-1, металлическая емкость, V=50 м3 | п. Тимшер, ул. Советская д.1 (за магазином) | Исправлен. Отсутствует вода |
| 15. | ПВ-2, металлическая емкость, V=50 м3 | п. Тимшер ул. Советская д.24 (возле магазина) | Исправен |
| 16. | ПВ-13, железобетонный, V=100 м3 | п. Лопьювад, ул. Центральная, д.9 | Исправен |
| 17. | ПВ-14, железобетонный, V=100 м3 | п. Лопьювад, ул. Ленина, д.10 | Исправен |
| 18. | ПВ-15, железобетонный, V=200 м3 | п. Лопьювад, ул. Косомоьская, д.2 (около пож.депо) | Исправен |
| 19. | ПВ-16, железобетонный, V=100 м3 | п. Лопьювад, ул. Центральная, за детским садиком | Исправен |
| 20. | ПВ-18, металлическая емкость, V=50 м3 | п. Лопьювад, ул. Лесная, д.2 (за магазином ООО «Тимшерлесторг») | Исправен |
| 21. | ПВ-19, металлическая емкость, V=50 м3 | п. Лопьювад, ул. Сосновая, д.9 (слева от базы ИП Мастюгина) | Исправен |

Построено в 20\_\_\_ году: \_\_\_шт.

Ликвидировано в 20\_\_\_ году: \_\_\_шт.

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение № 3

кпостановлению администрации

сельского поселения «Тимшер»

муниципального района «Усть-Куломский»

Республики Коми

от 07.06.2022 № 26

**А К Т**

**проверки технического состояния противопожарного водоема**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Я, нижеподписавшаяся, балансодержатель администрации сп. «Тимшер» глава администрации Белова В.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование экспл. водопровод, службы, должность, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в период с «\_\_» \_\_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года произведена проверка № 2 технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение ПВ | №  ПВ | Объем  (м3) | Выявленные недостатки |
| 1 | ул. Киевская  рядом с лесничеством | 12 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 2 | ул. Школьная д.9а  возле котельной | 9 | 200 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 3 | ул. Советская д.3  за клубом | 4 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 4 | ул. Молодежная д.9 | 5 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 5 | ул.70 лет октября д.7а | 6 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 6 | ул.70 лет октября д.13 | 7 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен, отсутствует указатель |
| 7 | ул. Школьная д.3  возле МДОУ | 8 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен 2/3, указатель имеется. |
| 8 | ул. Школьная д.11  возле школы | 10 | 50 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 9 | ул. Школьная  рядом с д.10 | 11 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 10 | ул. Советская юго-восточнее АЗС | 17 | 200 | Исправен. Пожводоем  Заполнен 2/3, указатель имеется. |
| 11 | п. Тимшер, ул. Набережная, около д.10 | 3 | 50 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 12 | п. Тимшер, ул. Карла Маркса, около д.4 | 21 | 50 | Исправен. Пожводоем заполнен, указатель имеется. |
| 13 | п. Тимшер, ул. Советская, около д.34 | 20 | 100 | Исправен. Пожводоем заполнен 2/3, указатель имеется. |

**Примечание:** АКТ составлен в 2-х экземплярах по одному каждой стороне: один Беловой В.А. главе администрации сп. «Тимшер», один – ОП -1 ПЧ 144.

**Балансодержатель администрация СП «Тимшер»** \_\_\_\_\_\_\_ Белова В.А.

(наименование организации (предприятия, подпись, фамилия инициалы)